**附件一**：



（头盔反光条不得短于3CM）



（每瓶钢瓶不得少于两条反光带）